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汽车质量提升系列标准内容简介

	序号
	标准名称
	标准性质
	主要内容

	1
	汽车整车可靠性技术规范
	强制性
国家标准
	拟规定车辆关键总成设计使用目标、常用功能件的运行频次要求以及可靠性试验过程中的关键功能性能要求及故障控制要求，适用于M、N类汽车。

	2
	汽车整车环境适应性技术规范
	强制性
国家标准
	拟规定整车在低温、高温干热、高湿热、高海拔、高扬尘、高腐蚀（盐雾）等典型环境下的环境适应性验证项目及功能、性能要求，适用于M、N类汽车。

	3
	汽车可靠性行驶试验方法
	推荐性
国家标准
	拟基于用户数据给出各类型车辆的试验细则和里程分配，在3万公里实施细则基础上，进一步细化车型分类、里程分配等内容，增强标准与产品研发的适配性。增加变形车考核方法附录，增加试验场规范关联要求。

	4
	汽车道路试验方法通则
	推荐性
国家标准
	修订标准中道路试验的适用范围、试验条件、试验车辆准备、测试仪器设备要求、试验方法、试验数据处理及报告等内容。修订与智能网联汽车道路试验相关的基本方法通则内容，进一步规范道路试验场景和评价要求。

	5
	汽车扬尘试验方法
	推荐性
国家标准
	拟明确扬尘试验的环境条件与道路要求，使试验条件反映非铺装路面道路扬尘的典型工况；统一车辆装载、车速、里程等试验要素，保证结果一致可比；明确关键部位的检查与评价方法。适用于M类、N类汽车。

	6
	汽车石击试验方法
	推荐性
国家标准
	拟明确石击试验的环境条件与道路要求，使试验条件反映非铺装路面碎石冲击的典型工况；统一车辆装载、车速、里程等试验要素，保证结果一致可比；明确关键部位的检查与评价方法。适用于M类、N类汽车。

	7
	汽车热平衡能力道路试验方法
	推荐性
国家标准
	拟将新能源汽车的空调、电池冷却及氢燃料电池等专项试验方法纳入，充分考虑能耗与整车温度管理的适配性和多域融合技术的发展。

	8
	汽车隔热通风试验方法
	推荐性
国家标准
	拟规定整车隔热通风试验环境、暴晒浸车条件与试验工况流程；完善核心性能评价指标，适配新能源车型的考核内容；规范试验测点布置、数据采集与结果判定方法。适用于M类、N类车辆。

	9
	整车热安全关键系统防护技术要求及测试方法
	推荐性
国家标准
	拟规定整车热安全关键系统（如前围防火墙、线束、密封件等）的防护性能要求与测试方法，适用于M1类车辆。

	10
	汽车制冷性能要求和试验方法
	推荐性
国家标准
	拟研究明确环境温度、太阳辐射强度、风速等试验环境条件；规范车辆浸车后的初始状态与试验车辆准备要求；统一制冷系统开启后车内降温过程与稳态温度维持等试验工况；明确乘员舱降温时间、车内温度水平、温度分布均匀性及出风口温度等性能要求。适用于M类、N类汽车。





